Защита от электромагнитных полей
Источниками электромагнитных полей в природе являются магнитные бури, во время которых напряженность магнитного поля земли может возрастать в тысячи, а иногда в десятки тысяч раз.
Источниками электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц являются электроустановки промышленных предприятий, шины высоковольтных электрических подстанций и токонесущие провода воздушных линий электропередачи.
Источниками электромагнитных полей радиочастотного диапазона являются антенны радиовещательных и телепередающих станций, специальных средств связи и радиолокационных станций.
Действие электромагнитных полей на организм человека проявляется в повышенной утомляемости, чувстве апатии или, наоборот, повышенного беспокойства, т.е. происходит воздействие на центральную нервную систему; возникают гипертония, боли в области сердца; нарушается обмен веществ в организме и т.д. Люди, подвергающиеся воздействию электромагнитного поля (особенно электротехнический персонал), заболевают раковыми болезнями на 15 % чаще, чем работники других профессий.
Защита от полей магнитных бурь
1. Предупреждать людей о днях магнитных бурь (неблагоприятные дни).
2. Ограничивать физическую нагрузку в неблагоприятные дни.
3. Принимать успокоительные лекарства, на работе и в быту быть спокойными, не портить настроение своими действиями.
4. Принимать лекарства по назначению врача.
Защита от электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц.
Известно, что в промышленных установках с частотой тока 50 Гц тело человека поглощает энергию электрического поля примерно в 50 раз больше, чем энергию магнитного поля. Кроме того , существующие установки не создают напряженности 150 – 200 А/ч, при которой начинает сказываться вредное воздействие магнитного поля. Поэтому воздействием магнитного поля в практике обычно пренебрегают.
Воздействие электрического поля на человека принято оценивать величиной тока, протекающего через человека в землю (мкА):
Iч = 12 Е,
где Е - напряженность электрического поля на высоте человека среднего роста, кВ/м.
Допустимое значение тока, длительно проходящего через человека при воздействии электрического поля составляет примерно 50 – 60 мкА, что соответствует напряженности электрического поля, примерно 5 кВ/м. Измерение напряженности электрических полей выполняют измерителями напряженности.
Исходя из допустимой величины тока, проходящего через человека, разработаны и нормы времени пребывания его в электрическом поле установок сверхвысокого напряжения промышленной частоты.
1. Пребывание в электрическом поле (ЭП) напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня.
2. При напряженности ЭП свыше 20 до 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 мин.
3. Допустимое время пребывания в ЭП напряженностью свыше 5 до 20 кВ/м вычисляют по формуле
t =  	50 	 – 2 , 	
			
	E 		
где t – допустимое время пребывания в ЭП, ч;
Е – напряженность ЭП, кВ/м.
4. Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.
Средствами защиты человека от воздействия ЭП являются:
1. Экранирующие устройства (экраны). Экраны бывают стационарными и переносными. Стационарные экраны изготовляются в виде козырьков, навесов из металлической сетки с ячейкой размером не крупнее 50x50 мм. Экраны обязательно заземляются.
2. Экранирующие костюмы, которые изготавливаются из специальной ткани с металлизированными нитями.
Основные меры защиты от воздействия высоких частот заключаются в следующем:
•	уменьшении излучения непосредственно от его источника (поглотители мощности); 
•	экранировании источника излучения(металлические сплошные или сетчатые устройства, экраны с поглощающими покрытиями); 
•	экранировании рабочего места у источника или удаление источника от рабочего места; 
•	покрытии стен и потолка специальными материалами (магнитодиэлектрические пластины, металлические листы, сетки, меловая краска, аквадагом); 
•	использовании индивидуальных средств защиты (халаты, фартуки, комбинезоны, чепчики, защитные очки). 
Защита от ионизирующего излучения
Ионизирующие излучения возникают при работе с приборов, в основе действия, которых лежат радиоактивные изотопы, при работе электровакуумных приборов, дисплеев и т.д.
Под влиянием излучения в живой ткани происходит расщепление воды на атомарный водород Н и гидроксильную группу ОН, которые вступают в соединение с другими молекулами ткани и образуют новые химические соединения, не свойственные здоровой ткани. В результате нарушения биохимических процессов в организме может происходить торможение функций кроветворных органов, нарушение нормальной свертываемости крови, увеличение хрупкости кровеносных сосудов, расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта, истощение организма, снижение сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, отеки, пузыри, раковые опухоли, белокровие, раннее старение, бесплодие и т.д.
Мерой безопасности облучения является эквивалентная доза. Ее единица измерения - биологический эквивалент рада (бэр), равный количеству энергии любого вида излучения, поглощаемого тканью, биологический эффект которого эквивалентен 1 рад рентгеновского излучения.
Эквивалентная доза Д (бэр), накопленная за Т лет с начала профессиональной работы, не должна превышать значения
Д = ПДД x Т.
В любом случае доза, накопленная к 30 годам, не должна превышать 12 ПДД.
Предельно допустимая доза облучения (ПДД) – наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала неблагоприятных изменений. ПДД для всего тела профессиональных работников (категория А)-2 бэр/г. Для категории Б установлен предел дозы (ПДД) 0,1 Бэр/г. Для практических целей можно принимать
1 бэр = 1 Р,
где Р - рентген.
Рентген дает облучение: черепа – 0,8 – 6 Р; позвоночника – 1,6 – 14 Р; грудной клетки – 4,7 – 19,5 Р; зубов – 3 –5 Р; желудочно-кишечного тракта – 12 – 82 Р; флюорография – 0,2 – 0,5 Р и т.д. Для измерения дозы рентгеновских излучений применяют дозиметры.
Эффективными мерами от ионизирующих излучений являются:
•	организационные методы – выбор изотопов с меньшим периодом полураспада, правильное хранение и контроль за расходованием радиоактивных веществ, строгое соблюдение инструкций и др.; 
•	экраны, перегородки, корпуса из материалов с высоким атомным номером и высокой плотностью (свинец, вольфрам, сталь,бетон и др.). 
•	стены, потолки, полы – гладкие; 
•	углы - круглые; 
•	влажная уборка; 
•	кратность воздухообмена не менее 5; 
•	уборочный инвентарь из помещения не выносят, а хранят в специальных ящиках или шкафах; 
•	могильник (место захоронения радиоактивных веществ) не ближе 20 км от города, с глинистыми почвами: 
•	допустимые расстояния и время работы с радиоактивными веществами, которые можно определить из формулы 
Д = 8,4  	c t 	 , 	
			
	l2 		
•	где Д – допустимая доза облучения в смену, Бэр;
•	t – время работы , ч;
•	l – расстояние до человека, см;
•	с – гамма-эквивалент радиоактивного вещества (указывается в справочнике или паспорте на радиоактивное вещество);
•	индивидуальные средства защиты (специальная обувь и одежда, защитные перчатки и очки, респираторы, специальные костюмы с принудительной вентиляцией и т.д.). 
Аварии с выбросом (выливом) аварийно-химически опасных веществ
Основные понятия
 
Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) -  это обращающиеся в больших количествах в промышленности и  на  транспорте токсические химические вещества,  способные в случае разрушений (аварий) на объектах легко переходить в атмосферу  и  вызывать массовые поражения людей. 
"Перечень опасных химических продуктов, при нахождении которых на производстве либо на хранении выше установленных объемов необходима разработка дополнительных мероприятий по защите населения на случай аварий с этими продуктами",   утвержденный 20 декабря 1990 года включает 34 наименования АХОВ. 
Аварийные ситуации со АХОВ возможны в процессе их промышленного производства,   транспортировки и хранения,  а также при преднамеренном разрушении   объектов   химической,   нефтехимической,  нефтеперерабатывающей,   текстильной,  целлюлозно-бумажной и  других отраслей промышленности,   складов,   мощных холодильников и водоочистных  сооружений,   газопроводов,   а  также транспортных средств,  обслуживающих эти отрасли и объекты.
Особенности заражения местности,  воды,  продовольствия при авариях на химически опасных объектах
 
К особенностям химического заражения,  влияющим на жизнеобеспечение населения,  можно отнести следующее:
- опасные концентрации АХОВ могут существовать от нескольких часов до нескольких суток; 
- незначительная вероятность поражения  людей  АХОВ  через кожные покровы  не  требует применения средств защиты кожи при эвакуации населения; 
- низкая способность к заражению предметов одежды,  мебели,  предметов обихода позволяет пользоваться  ими  после  обычного проветривания без специальной обработки; 
- чрезвычайная оперативность проведения защитных мероприятий,  т. к.  пребывание людей в течении нескольких минут в облаке АХОВ может привести к массовым поражениям; 
- трудности обнаружения АХОВ,  из- за отсутствия надежных технических средств специфической индикации; 
- эвакуация на  короткий срок не требует строительства новых жилых домов,   причем в теплое время  года  для  размещения эвакуируемого населения  могут  широко  применяться палаточные городки; 
- дальность эвакуации зависит от масштабов аварии,   но как правило,  не превышает 15 км от зоны заражения; 
- в большинстве  случаев не требуется санитарной обработки эвакуированного населения и дегазации одежды; 
- возможность больших  санитарных  потерь  среди населения потребует создания специальных бригад для оказания медицинской помощи пострадавшим; 
- заражение водоисточников,   продовольствия   и   пищевого сырья возможно  лишь  тогда,   когда  ядовитое вещество будет в жидкой фазе и,  в отдельных случаях,  в твердом состоянии; 
- большинство видов  продовольственного сырья и продуктов,  хранящихся открыто,  после воздействия на них газообразных АХОВ достаточно проверить или подвергнуть кулинарной обработке,  чтобы в дальнейшем использовать по назначению.
 
Планирование мероприятий по защите от сильнодействующих ядовитых веществ
 
Высокая скорость  формирования и действия поражающих факторов АХОВ вызывают необходимость принятия оперативных мер защиты персонала химически опасных объектов и населения,  находящегося вблизи их.   Поэтому,   защита от АХОВ должна организовываться заблаговременно,  а при возникновении аварий проводиться в минимально сжатые сроки. 
Защита от  АХОВ  представляет собой комплекс мероприятий,  осуществляемых в целях исключения или максимального ослабления поражения персонала объектов и населения,   сохранения их работоспособности. 
Комплекс мероприятий по защите от АХОВ включает:
- инженерно- технические мероприятия по правильному  хранению,  транспортировки и использованию АХОВ; 
- подготовку сил  и  средств  для   ликвидации   химически опасных аварий; 
- обучение порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварии персонала объектов и населения; 
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- повседневный химический контроль; 
- прогнозирование зон возможного химического заражения; 
- предупреждение (оповещение)  о  непосредственной  угрозе поражения АХОВ; 
- химическую разведку района аварии; 
- временную эвакуацию  персонала  объектов  и населения из опасных районов; 
- поиск пострадавших и оказание им помощи; 
- локализацию и ликвидацию последствий аварий. 
Защита от АХОВ организуется и осуществляется прежде всего непосредственно на химически опасных объектах.   Ее мероприятия отражаются в Плане защиты персонала от АХОВ, который разрабатывается заблаговременно, как правило,   текстуально с приложением необходимых схем,  таблиц и др.  документов. 
План защиты персонала от АХОВ должен включать два раздела:
1.  организационные мероприятия
2.  инженерно- технические мероприятия
В разделе организационных мероприятий отражаются:
- характеристика объекта,   его подразделений,  имеющихся на объекте АХОВ; 
- выводы из оценки возможной обстановки на объекте в  случае возникновения аварии; 
- организация выявления и контроля  химической  обстановки на объекте в повседневных условиях и при аварии,   порядок поддержания сил и средств химической разведки и химического контроля в постоянной готовности; 
- организация оповещения персонала  объекта  и  населения,  проживающего вблизи объекта; 
- организация укрытия персонала объекта в защитных  сооружениях,  имеющихся на объекте,   поддержании их в постоянной готовности к укрытию людей; 
- организация эвакуации персонала объекта; 
- порядок оснащения и применения аварийных бригад и формировании на объекте для ликвидации последствии аварии; 
- организация обеспечения персонала  объекта  и  аварийных формирований средствами индивидуальной защиты,   порядок их накопления,  хранения и выдачи; 
- организация транспортного,  энергетического и материально технического обеспечения работ по ликвидации последствии  аварий. 
В разделе инженерно- технических отражаются:
- размещение (оборудование) устройств,   предотвращающих утечку АХОВ в случае аварии; 
- планируемое усиление конструкций емкостей и коммуникаций со АХОВ или устройство над ними ограждений для защиты от  повреждения обломками строительных конструкций при аварии; 
- размещение под хранилищами со АХОВ  аварийных  резервуаров, чаш, ловушек и направленных стоков:
- рассредоточение запасов АХОВ, строительство для них заглубленных или полузаглубленных хранилищ:
- оборудование помещений и промышленных  площадок  стационарными системами  выявления аварий, средствами метео наблюдения и аварийной сигнализации. 
Планом предусматривается  также мероприятия по устранению аварий на каждом участке, имеющим АХОВ, с указанием  ответственных руководителей  из числа руководящего состава объекта, привлекаемых сил и средств, их задач и отводимого на выполнение работ времени. 
По мере необходимости план корректируется. 
План защиты  населения  от  АХОВ  разрабатывается  графически(на схемах, картах, планах местности) с приложением  пояснительной записки. 
В плане отражаются:
- выводы из  оценки  возможной  химической  обстановки при авариях:
- организация оповещения  при  авариях  и её возможных последствиях:
- организация выявления и контроля химической обстановки:
- организация временной эвакуации и укрытия населения:
- мероприятия по ограничению доступа и перемещению людей в зонах заражения:
- порядок использования  средств  индивидуальной  защиты и коллективной защиты:
- организация оказания медицинской помощи пострадавшим:
- порядок локализации и ликвидации аварии. 
Следует отметить, эффективность всех вышеперечисленных мероприятий защиты от АХОВ во многом зависит от  степени  подготовки персонала  объекта, населения,  органов  управления  и сил, привлекаемых к ликвидации после аварии
. 
Прогнозирование масштабов заражения АХОВ при  авариях на химически опасных объектах
 
Последствия химически опасных аварий характеризуются масштабом, степенью опасности и продолжительностью химического  заражения. 
Масштаб химического заражения характеризуется:
- радиусом и площадью района аварии:
- глубиной и площадью зон распространения первичного и вторичного облака АХОВ:
- глубиной и площадью заражения местности АХОВ с опасными плотностями. 
Степенью опасности химического заражения характеризуется:
- возможным количеством  поражений в зоне аварий и в зонах распространения АХОВ:
- временем естественной  дегазации местности, техники, оборудования:
- времени химического заражения открытых водоисточников. 
В настоящее время заблаговременное и оперативное  прогнозирование рекомендуется  осуществлять по "Методике прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте", разработанной Штабом Гражданской обороны и Госкомитетом СССР  по  гидрометеорологии  введенной в действие в 1990 году. 
В случае  разрушения  емкости с сжиженным газом или низко кипящими жидкостями АХОВ в начальный  период  распространения направление движения  облака  и скорость его перемещения будут в основном определяться рельефом местности . В следствие застоя АХОВ в  низких местах и подвалах городских зданий могут создаваться значительные концентрации, приводящие  к  поражению  всех попавших в данную атмосферу.  
В последующем  распространение  АХОВ  будет  определяться скоростью и направлением ветра. Оно будет, как правило, совпадать с городскими магистралями. В ночное время возможно затекание облака АХОВ  в  центр  города с движущемся к центру города более холодными массами  воздуха от окраин. 
В случае  совпадения  направления  движения облака АХОВ с направлением городских транспортных магистралей глубину  распространения следует  оценивать как для равнинной местности, а в случае несовпадения как для случая лесистой местности.
Организация ликвидации последствия химически  опасных  аварий
 
Ликвидация химически опасных аварий включает в себя комплекс мероприятий, которые должны быть  проведены  в  кратчайшие сроки для  оказания  помощи  пострадавшим в районе аварии, предотвращения дальнейших потерь, восстановления жизнедеятельности населенных пунктов  и  функционирования объектов.
 Комплекс этих мероприятий включает:
- прогнозирование возможных  последствий химически опасных аварий:
- выявление и оценку последствий химически опасных аварий:
- осуществление спасательных и других неотложных работ:
- ликвидация химического заражения местности и сооружений:
- проведение специальной обработки  техники  и  санитарной обработке людей:
- оказание медицинской помощи пораженным. 
Прогнозирование возможных  последствий  химической аварии осуществляется заблаговременно специалистами инженерных  служб объектов с использованием существующих методик оценки обстановки. Полученные данные используются для принятия неотложных  мер защиты персонала объектов и населения. 
Выявление последствий аварии  осуществляется  проведением химической и  инженерной  разведки  силами персонала объекта и  специально подготовленными  формированиями, а  также  воинскими частями гражданской обороны. 
На основе данных разведки производится оценка сложившейся обстановки и  разрабатывается план ликвидации последствии аварии. 
Химическая и  инженерная разведка в районе аварии начинается с разведки очага. Подход к очагу  аварии  должен  осуществляться с  подветренной  стороны. Разведка  проводится  только с применением изолирующих противогазов и средств защиты кожи. 
В ходе  разведки  осматривается место аварии, определяется её причины и масштабы, принимаются меры  по  устранению  причин аварии или её локализации, осуществляется розыск пораженных людей, оказание первой медицинской помощи, а также устанавливаются и обозначаются границы зоны поражения. Учитывая, что многие АХОВ  пожаро- и взрывоопасны  категорически  запрещается выстреливание и  установка  путем  забивания  знаков  ограждения, так как это может  привести  к  взрыву. Ведение  химической разведки осуществляется  с  использованием различных средств и методов отбора, подготовки к анализу и анализа АХОВ.       При ликвидации последствий химически опасных аварий прежде всего принимают меры по ограничению и  приостановке  утечке АХОВ , локализация  химического  заражения  объектов окружающей среды для чего проводятся мероприятия по ограничению  растекания, снижению скорости испарения, поглощения и изоляции АХОВ. 
Ограничение растекания  АХОВ  осуществляется   обваловкой разлившегося вещества, создание  препятствий на пути его растекания, сбором в естественные углубления и специально  оборудованные ловушки. 
Для снижения скорости испарения АХОВ  и  ограничения  его парогазовой фазы используют следующие способы; поглощение парогазовой фазы АХОВ с помощью водяных  завес, создаваемых  с  помощью пожарных машин, мотопомп, стационарных брандспойтов и других средств; поглощение жидкой фазы АХОВ слоем сыпучих  адсорбированных материалов; выжигание  АХОВ; изоляция  жидкой  фазы АХОВ пенами, разбавление водой  или   растворами   нейтральных   веществ; дегазацией (нейтрализацией) АХОВ растворами химически активных реагентов.